**8.Pielikums**

**DARBA UZDEVUMS**

##### Veicamaie darbi

* 1. Veikt pašteces kanalizācijas trases rekonstrukciju posmā no K-1 līdz K-14, izbūvējot darba zīmējumā norādītos pievadus un kontrolakas (4.Pielikums).
	2. Veikt spiedkanalizācijas trases izbūvi no jaunbūvējamās KSS līdz pieslēgumam pie pašteces kanalizācijas ēkas Pērnavas iela 10 ziemeļu galā. ) (4.Pielikums).
	3. Pirms kontrolakas K-8 izbūves dabā pārliecināties (pārbaudīt) esošās pienākošās teknes d 300 augstuma atzīmes lai nodrošinātu esošās trases pieslēgumu ar pašteci.
	4. Veikt KSS elektrības pieslēguma izbūvi saskaņā ar ST izsniegtajiem TN..
	5. Rekonstruējot trasi , nodrošināt esošās pašteces kanalizācijas trases D 500 un D 400 saglabāšanu.
	6. Esošo kanalizācijas trasi (veicot tehniskajā specifikācijā paredzētos darbus) pieslēgt pie Brīvības un Salacas ielas krustojumā esošās drenāžas D 300 trases (6.Pielikums).
	7. Veikt pašteces kanalizācijas trases rekonstrukciju posmā no K-170 , K-169. (5.Pielikums)
	8. Veikt pašteces kanalizācijas trases rekonstrukciju (ieskaitot posmu zem Kickiņurgas) posmā no K-169 līdz pirmajai pašteces kanalizācijas akai (ieskaitot akas rekonstrukciju) a/s “Brīvais vilnis” teritorijā .(5.Pielikums).
	9. Neatkarīgi no elektrības pieslēguma izbūves gaitas, pēc būvdarbu izpildes termiņa beigām (ja elektrības pieslēgums nav izbūvēts arī neatkarīgu no Izpildītāja apstākļu dēļ), nepieciešmības gadījumā nodrošināt KSS darbību ar ģeneratoru , sedzot visas ar to saistītās izmaksas līdz stacionārā pieslēguma izbūvei.
	10. Lokalājā tāmē Nr.1. punktā 2.7. norādīto KSS piegādā pasūtītājs.
	11. Izbūvēt kanalizācijas trasi Brīvības ielā.
	12. Lokālajā tāme Nr.1. punktā 2.8. norādītais flotators’(7.Pielikums) , uzstādams a/s Brīvais vilnis teritorijā , saskaņojot tā uzstādīšanas vietu ar a/s Brīvais vilnis (Arnis Viļļa 28304097).
	13. Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt pārbūvējamo kanalizācijas aku tekņu un vāku augstuma atzīmes dabā.
	14. Pirms piedāvājuma sagatavošanas obligāta objekta apsekošana dabā (Kaspars Krūmiņš 29916952).