**APSTIPRINĀTS**

Salacgrīvas novada domes

iepirkuma komisijas

2017.gada 4.janvāra sēdē

Protokols Nr.1

**iepirkuma**

**„Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”**

**ident.Nr.SND 2017/1**

**NOLIKUMS**

**Salacgrīva, 2017**

## **Vispārīga informācija**

1. Pasūtītājs **–** Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.9000059796, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, tālr.64071973, fakss 64071993, e-pasts [dome@salacgriva.lv](mailto:dome@salacgriva.lv)
2. Kontaktpersona –

Jānis Auziņš, Salacgrīvas novada domes enerģētiķis, tālr.+371 26552180, [e-pasts janis.auzins@salacgriva.lv](mailto:e-pasts%20janis.auzins@salacgriva.lv)

1. Iepirkuma identifikācijas Nr.SND 2017/1
2. CPV kods 50232100-1 – ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi
3. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās:
      1. Pirmā iepirkuma daļa – ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā;
      2. Otrā iepirkuma daļa – materiālu piegāde ielu apgaismojuma ekspluatācijai un apkalpošanai.
   2. Paredzamā līguma izpildes vieta:
      1. Pirmā iepirkuma daļa – Salacgrīvas novads;
      2. Otrā iepirkuma daļa – Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.
   3. Paredzamais līguma izpildes laiks – 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
   4. Tehniskā specifikācija 1.pielikumā.
   5. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību jāadresē nolikuma 1.2.punktā minētajai kontaktpersonai un nosūtāmi laikus, lai pasūtītājs varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
   6. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4. **Informācija par piedāvājumu**
   1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – **2017.gada 16.janvārim plkst.12:00**
   2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033.
   3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu. Ja pretendents izvēlas piedāvājumu nosūtīt pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.
   4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa – **2017.gada 16.janvārim plkst.12:00**, netiks vērtēti un tiks neatvērtē veidā nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
   5. **Piedāvājuma noformējuma prasības**

### **Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:**

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* pretendenta nosaukums un adrese;
* atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”, identifikācijas Nr. SND 2017/1. Neatvērt līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.12:00”.

### **Piedāvājums sastāv no divām daļām:**

* pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;
* finanšu un tehniskā piedāvājuma.
  + 1. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai konkursā ir cauršūti tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietoti 3.5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
    2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
    3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
    4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.
    5. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
    6. Piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumu (kopiju) un tulkojumu pareizību, pretendents var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
    7. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1. **Prasības pretendentiem**

## **Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā**

## Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents), kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību).

## Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi:

* + - 1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
      2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;
      3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.2.[1.](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1) un 4.1.2.[2.punktā](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2) minētie nosacījumi.

## Nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

* 1. **Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām**
     1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2013.-2016.) veicis ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošanu vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura līgumu summa nav mazāka par 40 000 EUR.
     2. Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšana maksimāli īsā laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, nepārsniedzot tehniskajā specifikācijā norādītos laikus.
     3. Pretendentam Darbu izpildē jānodrošina sekojoši speciālisti:
        1. Vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā ar apakš jomām – gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 1 kV, kabeļu elektropārvades līnijas līdz 1kV, ēku elektroinstalācija līdz 1kV un vismaz 2 (divi) speciālisti, kuriem ir sertifikāts elektroietaišu izbūvē ar apakš jomām – gaisvadu elektropārvades līnijas līdz 1 kV, kabeļu elektropārvades līnijas līdz 1kV, ēku elektroinstalācija līdz 1kV;
        2. Vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir sertifikāts elektroietaišu līdz 1 kV tehnisko parametru pārbaude un mērīšana elektroietaisēm līdz 1 kV;
        3. Vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeļu līniju projektēšanā; līdz 1 kV spriegumkabeļlīniju projektēšanā; līdz 1 kV sprieguma ēku elektroinstalāciju projektēšanā.
     4. Pretendentam īpašumā, tiesiskā valdījumā, patapinājumā vai nomā ir jābūt:
        1. Mobilajam personāla pacēlājam, kura maksimālais darba augstums ir vismaz 13 m;
        2. Kabeļu uzrādītājam – meklētājam ar ģeneratoru.
     5. Izmantotajam mobilajam personāla pacēlājam ir jābūt nokārtotām visām tehniskajam pārbaudēm.
     6. Pretendentam ir spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise.
  2. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma 4.punktā norādītajām Pretendentu prasībām, piedāvājumi turpmāk netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.

1. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. **Pretendentu atlases dokumenti**
      1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru paraksta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Pieteikums jāiesniedz uz pretendenta uzņēmuma veidlapas, kas noformēts atbilstoši 2.pielikumam.
      2. Veikto elektromontāžas darbu saraksts, kā arī vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme, kurā norādīts veikto darbu apjoms euro, laika periods, pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersonas, kura pilnvarota apstiprināt atsauksmē minēto informāciju, tālruņa Nr.
      3. Pretendenta piedāvāto nolikuma 4.2.3.punktā minēto speciālistu sarakstu, pievienojot apliecību un sertifikātu kopijas.
      4. Pretendenta rīcībā esošā nolikuma 4.2.4.punktā minētā tehnikas aprīkojuma saraksts, pievienojot apliecinājumu par nolikuma 4.2.5. punktā minētajām tehniskajām pārbaudēm.
      5. Pretendentam izsniegtas spēkā esošas Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.
      6. Ja pakalpojuma sniegšanā plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti vai vairāk no kopējās iepirkuma līguma vērtības, tad pretendents papildus jāiesniedz:
         1. Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstu;
         2. Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
   2. **Tehniskais piedāvājums**
      1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar šī nolikuma tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.
      2. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktiem standartiem.
   3. **Finanšu piedāvājums**
      1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 3.pielikuma formai, kā arī atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem un materiāliem.
      2. Piedāvātā pakalpojuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar uzskaitīto darbu veikšanu, tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām, kā arī citām izmaksām līguma izpildei, izņemot materiālu cenas un PVN.
      3. Pretendenta piedāvātās darba vienību un materiālu vienību cenas ir nemainīgas visā līguma izpildes laikā.
2. **Piedāvājuma izvēles kritēriji**
   1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
3. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (4.pielikums).
4. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**

Iepirkuma komisija:

* 1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
  2. Pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.
  3. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
  4. Pārbaudīs iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.
  5. Pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Gadījumā, ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos Pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos izlaboto piedāvājuma summu.
  6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.
  7. Publiski pieejamā datu bāzē pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 4.2.punkta prasībām.
  8. Pārbaudīs, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto apstākļu dēļ.
  9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
  10. Gadījumā, ja piedāvājumi pārsniegs šim mērķim plānoto budžeta līdzekļu apjomu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai samazināt iepirkuma apjomu, nemainot vienības cenu.
  11. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

1. **Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas**

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs noteiktajām prasībām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks K.Ķemers

1.pielikums

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana

Salacgrīvas novadā”, ident.Nr.SND 2017/1 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**„Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”,**

**identifikācijas Nr.SND 2017/1**

Veicamo darbu apraksts:

1. Esošo un no jauna ekspluatācijā nodoto un nododamo apgaismes tīklu uzturēšana tehniskā kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”:
   1. Gaismekļu un balstu remonts ar tiem nepieciešamo rezerves daļu, spuldžu vai visa gaismekļa nomaiņu.
   2. Tehniskās apkopes un remonts sadalēs un to komutāciju aparātos (iekārtās) ar nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu.
   3. Apakšzemes kabeļu līniju un gaisa vadu līniju pašreizējos ekspluatācijas remonts, defektu un bojājumu operatīva novēršana.
   4. Atļauju saskaņošana rakšanas darbiem ielu apgaismes kabeļu aizsardzības zonā.
   5. Izdegušo spuldžu, bojāto (nederīgo) gaismekļu, apgaismojuma līniju elementu, iekārtu un pārējo materiālu (veco betona balstu, koka balstu utt.) utilizācija.
   6. Ielu apgaismojuma režīmu kontrole vietnē http://c4.teliko.com/login/. Nodrošināt apgaismojuma režīmu pielāgošanu visā novadā atbilstoši dabiskā apgaismojuma izmaiņām (gan krēslas slēdži, gan http://c4.teliko.com/login/ sistēmas režīmu administrēšana).
   7. Mehānisku bojājumu (autoavāriju un citu veidu balstu bojājumu rezultātā) atjaunošana notiek pēc atsevišķi saskaņotas tāmes un akta par izpildītiem darbiem.
   8. Visi plānotie ielu apgaismojuma remontdarbi, izņemot avārijas novēršanas remontdarbus, tiek veikti iepriekš saskaņojot tāmi ar Salacgrīvas novada domes enerģētiķi.
   9. Jānodrošina simtprocentīga (100%) Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma gaismekļu darbība.
2. Jānodrošina avārijas remontdarbi apgaismojuma līnijās Salacgrīvas novadā:
   1. Salacgrīvas pilsētas centrā – 60 minūšu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (pilsētas centrā ietilpst – Rīgas, Jūras, Vidzemes, Smilšu, Sila, Viļņu, Pērnavas, Baznīcas, Ostas un Skolas iela, tilts pār Salacu, Krasta, Valmieras un Transporta iela).
   2. Ainažu pilsētas centrā – 90 minūšu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (pilsētas centrā ietilpst – Valdemāra, Brīvības un Kr.Barona iela).
   3. Liepupes ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (ciema centrā ietilpst – Skolas iela).
   4. Korģenes ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža.
   5. Tūjas ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (ciema centrā ietilpst – Liedaga iela).
   6. Svētciema ciema centrā – 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu atklāšanas brīža (ciema centrā ietilpst – Dārza iela, Mazā Dārza iela).
   7. Pārējās apgaismojuma līniju daļās – 24 (divdesmit četru) stundu laikā no bojājumu atklāšanas dienas.
3. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt ielu apgaismes ietaišu tehnisko dokumentāciju sagatavošanu un uzturēšanu:
   1. Veikt ielu apgaismojuma elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudes un mērījumus (zemējumu un izolācijas pretestības mērījumi u.c.), saskaņā ar apstiprināto pārbaudes grafiku.
   2. Veikt regulāras ielu apgaismojuma elektroietaišu apskates.
   3. Katra mēneša pirmajā datumā nolasīt ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa skaitītāju rādījumus un tos ievadīt e-latvenergo.lv sistēmā.

2.pielikums

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana

Salacgrīvas novadā”, ident.Nr.SND 2017/1 nolikumam

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas, *norādot visus rekvizītus*

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

Pasūtītājs:

Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Datums/

**Līguma nosaukums:** “Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mūsu piedāvājums ir:

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Summa 12 mēnešiem bez PVN (*euro*) |
| 1.iepirkuma daļa – ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā |  |
| 2.iepirkuma daļa – materiālu piegāde ielu apgaismojuma ekspluatācijai un apkalpošanai |  |

Mēs apliecinām, ka:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
* Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt Nolikumā izvirzītās prasības;
* Visas sniegtās ziņas ir patiesas;
* Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:

/Zīmogs/

3.pielikums

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana

Salacgrīvas novadā”, ident.Nr.SND 2017/1 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

**„Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā”,**

**identifikācijas Nr.SND 2017/1**

* + - 1. **Pirmā iepirkuma daļa – ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Plānotais apjoms**  **12 mēnešiem** | **Piedāvātā cena bez PVN (EUR)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Sadales, automātika** |  |  |  |
| 1.1. | Esošas kabeļu sadales KS-4 ar drošinātājiem nomaiņa | gb. | 6 |  |
| 1.2. | Aizsardzības automāta nomaiņa (1F un 3F) | gb. | 40 |  |
| 1.3. | Slēdzenes EMKA nomaiņa. | gb. | 20 |  |
| 1.4. | Jauna kontaktora uzstādīšana | gb. | 3 |  |
| 1.5. | Esoša kontaktora nomaiņa | gb. | 6 |  |
| 1.6. | Jauna elektromagnētiskā kontaktora uzstādīšana | gb. | 3 |  |
| 1.7. | Esoša elektromagnētiskā kontaktora nomaiņa | gb. | 3 |  |
| 1.8. | Kūstošā drošinātāja nomaiņa | gb. | 60 |  |
| 1.9. | Bezvadu vadības sistēma kontroliera C-BOX 7 uzstādīšana | gb. | 2 |  |
| 1.10. | DIN krēslas slēdža ar iznesamo devēju uzstādīšana | gb. | 2 |  |
| 1.11. | Kabeļu birkas uzlikšana | gb. | 10 |  |
| 2. | **Kabeļi** |  |  |  |
| 2.1. | Piekar kabeļa AMKA iekāršana starp esošiem balstiem (1x16mm2, 3x16mm2, 3x35mm2, 3x50mm2, 3x70mm2) | m | 60 |  |
| 2.2. | Tranšejas rakšana līdz 0.8m dziļumā un aizbēršana | m | 900 |  |
| 2.3. | Kabeļa AXMK ieguldīšana tranšejā (4x16mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2, 4x50 mm2, 4x70 mm2) | m | 900 |  |
| 2.4. | ZS kabeļa līdz 70 mm2 ievēršana gofrētā caurulē | m | 900 |  |
| 2.5. | Kabeļa nomaiņa, uzstādīšana balstā līdz gaismas ķermenim | m | 600 |  |
| 2.6. | Kabeļa bojājumu vietas noteikšana | gb. | 36 |  |
| 2.7. | Kabeļa remonts (kabeļu mufe sausa kabelim) | gb. | 36 |  |
| 2.8. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 50mm2 gala apdare | gb. | 30 |  |
| 2.9. | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 70 mm2 gala apdare | gb. | 10 |  |
| 2.10. | EPL digitālā uzmērīšana jaunbūvējamām kabeļu trasēm (no balsta līdz balstam). | posms | 10 |  |
| 2.11. | Ielu apgaismojuma kabeļu līniju izolācijas pretestības mērījumi | posms | 40 |  |
| **3.** | **Gaismas avots** |  |  |  |
| 3.1. | Spuldzes nomaiņa SON-T 70W, 100W, 150W, 250W | gb. | 140 |  |
| 3.2. | Spuldzes nomaiņa HQL, 250W | gb. | 40 |  |
| 3.3. | Gaismas ķermeņa nomaiņa, uzstādīšana | gb. | 140 |  |
| 3.4. | Gaismekļa palaišanas iekārtas nomaiņa vai remonts | gb. | 20 |  |
| **4.** | **Segumi** |  |  |  |
| 4.1. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (zaļā zona) | m² | 60 |  |
| 4.2. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (grants segums) | m² | 50 |  |
| 4.3. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (bruģis) | m² | 30 |  |
| 4.4. | Zemes virsmas seguma atjaunošana (asfalts) | m² | 20 |  |
| 5. | **Transports** |  |  |  |
| 5.1. | Vieglo transporta izmaksas nokļūšanai līdz objektam | km | 2500 |  |
| 5.2. | Speciālo transporta izmaksas | h | 40 |  |
| 5.3. | Auto pacēlāja izmantošana | h | 40 |  |
| 5.4. | Tehnikas (iekārtas) noma (bliete, griezēji, perforators un t.l.) | h | 40 |  |
| 5.5. | Ekskavatoru noma | h | 40 |  |
| 6. | **Balsti** |  |  |  |
| 6.1. | Esoša apgaismojuma balsta (dzelzsbetona) demontāža un utilizācija | gb. | 20 |  |
| 6.2. | Esoša apgaismojuma balsta (metāla) demontāža un utilizācija | gb. | 5 |  |
| 6.3. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (parka balsts līdz 6m.) | gb. | 6 |  |
| 6.4. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (ielu balsts 6m.ar konsoli) | gb. | 6 |  |
| 6.5. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (ielu balsts 8m.ar konsoli) | gb. | 6 |  |
| 6.6. | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatni uzstādīšana (ielu balsts 10m.ar konsoli) | gb. | 0 |  |
| 6.7. | Apgaismojuma balsta taisnošana (esošs) metāla bez pamatnes | gb. | 30 |  |
| 6.8. | Apgaismojuma balsta taisnošana (esošs) metāla ar pamatni | gb. | 30 |  |
| 6.9. | Apgaismojuma balsta taisnošana (esošs) dzelzsbetona | gb. | 40 |  |
| 6.10. | Spaiļu bloka 4x50mm2 uzstādīšana balstā | gb. | 20 |  |
| 6.11. | Spaiļu bloka 3x35mm2 uzstādīšana balstā | gb. | 20 |  |
| 6.12. | Savienojošās uzmavas montāža | gb. | 36 |  |
| 6.13. | IP 65 Rozetes izvietošana uz apgaismojuma balsta | gb. | 30 |  |
| 6.14. | Esošo balstu jaunu ārējo aizsargvāku uzstādīšana, nomaiņa | gb. | 12 |  |
| 6.15. | Konsoles demontāža no dzelzsbetona balsta | gb. | 10 |  |
| 6.16. | Jaunas konsoles montāža uz apgaismojuma balsta | gb. | 10 |  |
| 7. | **Citi darbi** |  |  |  |
| 7.1. | Esošo novada ielu apgaismojuma kabeļu tīklu uzmērīšana un dokumentācijas izstrāde uz topogrāfiskā plāna. Posms – kabeļu līnija starp ielu apgaismojuma balstiem, kabeļu sadalēm un citiem ielu apgaismojuma elementiem | posms | 60 |  |
| 7.2. | Esošo novada ielu apgaismojuma tīklu vienlīniju shēmas izstrāde | TP fīdera posms | 5 |  |
| 7.3. | Ielu apgaismojuma izslēgšana Salacgrīvas pilsētā un Ainažu pilsētā 31. decembra plkst. 23.59 (pirms salūta ) | kompl. | 2 |  |
| 7.4. | Dažādi neiekļautie darbi | Cilv./h | 200 |  |
| 7.5. | Apgaismes balsta atbrīvošana no koku zariem | gab. | 100 |  |
| **1.iepirkuma daļas kopējā piedāvājuma summa (bez PVN)** | | | |  |

* + - 1. **Otrā iepirkuma daļa – materiālu piegāde ielu apgaismojuma ekspluatācijai un apkalpošanai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Plānotais apjoms**  **12 mēnešiem** | **Piedāvātā cena bez PVN (EUR)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Spēka sadale** |  |  |  |
| 1.1. | Kabeļu sadale KS-4A ar MP-1 un drošinātājiem | kompl | 6 |  |
| 1.2. | 1F aizsardzības automāts līdz 6A | gb | 25 |  |
| 1.3. | 1F aizsardzības automāts 6A-25A | gb | 5 |  |
| 1.4. | 3F aizsardzības automāts 6A-32A | gb | 5 |  |
| 1.5. | 3F aizsardzības automāts 40A-63A | gb | 5 |  |
| 1.6. | Slēdzene EMKA | gb | 20 |  |
| 1.7. | Elektromagnētiskais palaidējs 11kW 26A (AC-3) 220..230V | gb | 3 |  |
| 1.8. | Elektromagnētiskais palaidējs 18.5kW 38A (AC-3) 220..230V | gb | 3 |  |
| 1.9. | Elektromagnētiskais palaidējs 37kW 75A (AC-3) 220..230V | gb | 3 |  |
| 1.10. | Kūstošais drošinātājs NH-2 16A | gb | 6 |  |
| 1.11. | Kūstošais drošinātājs NH-2 35A | gb | 42 |  |
| 1.12. | Kūstošais drošinātājs NH-2 50A | gb | 12 |  |
| 1.13 | Kūstošais drošinātājs NH-2 63A | gb | 6 |  |
| 1.14. | Spaiļu bloks 4x50mm² | gb | 25 |  |
| **2.** | **Kabeļi** |  |  |  |
| 2.1. | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 600 |  |
| 2.2. | Kabelis CYKY 3x2,5 | m | 40 |  |
| 2.3. | Kabelis CYKY 5x4 | m | 40 |  |
| 2.4. | Kabelis CYKY 5x6 | m | 40 |  |
| 2.5. | Kabelis CYKY 5x10 | m | 40 |  |
| 2.6. | Kabelis AXMK 4x16 | m | 100 |  |
| 2.7. | Kabelis AXMK 4x25 | m | 100 |  |
| 2.8. | Kabelis AXMK 4x35 | m | 500 |  |
| 2.9. | Kabelis AXMK 4x50 | m | 100 |  |
| 2.10. | Piekarkabelis AMKA 1x16+25mm² 0.6/1kV | m | 60 |  |
| 2.11. | Piekarkabelis AMKA 3x16+25mm² 0.6/1kV | m | 60 |  |
| **3.** | **Kabeļu apdare** |  |  |  |
| 3.1. | Kabeļgalu apdare SEH4 līdz 50mm2 (t.s. kabeļu cimds un kurpes vienam kabelim) | kompl | 12 |  |
| 3.2. | Gofrēta dubultsienu caurule D=40mm 450N | m | 200 |  |
| 3.3. | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 750N | m | 500 |  |
| 3.4. | Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 750N | m | 100 |  |
| 3.5. | Kabeļgalu apdare SEH4 no 50mm² līdz 70mm2 (t.s. kabeļu cimds un kurpes vienam kabelim) | kompl | 10 |  |
| 3.6. | Kabeļgalu apdare SEH4 līdz 35mm2 (t.s. kabeļu cimds un kurpes vienam kabelim) | kompl | 30 |  |
| 3.7. | Kabeļu mufe sausam kabelim no 50mm² līdz 70mm² | kompl | 2 |  |
| 3.8. | Kabeļu mufe sausam kabelim līdz 35mm² | kompl | 34 |  |
| **4.** | **Automātika, palaidēji** |  |  |  |
| 4.1. | Modulis C-BOX 7 | gb | 2 |  |
| 4.2. | DIN krēslas slēdzis ar iznesamo devēju | kompl | 2 |  |
| **5.** | **Gaismekļi, spuldzes un stabi** |  |  |  |
| 5.1. | Ielas dekoratīvais gaismeklis PHILIPS "Urbana" EPS300 70 W vai analogs | gb | 10 |  |
| 5.2. | Ielas dekoratīvais gaismeklis PHILIPS "Tropic" EPS300 70 W vai analogs | gb | 10 |  |
| 5.3. | Ielas gaismeklis Malaga SGS102 100W SON-T vai analogs | gb | 15 |  |
| 5.4. | Ielas gaismeklis Bosphorus C151 100W SON-T vai analogs | gb | 15 |  |
| 5.5. | Spuldze SON-T 70W | gb | 20 |  |
| 5.6. | Spuldze SON-T 100W | gb | 50 |  |
| 5.7. | Spuldze SON-T 150W | gb | 10 |  |
| 5.8. | Spuldze SON-T 250W | gb | 5 |  |
| 5.9. | Dzīvsudraba spuldze 250W E40 4000K HQL | gb | 20 |  |
| 5.10. | LED Spuldze līdz 30W, E40 | gb | 20 |  |
| 5.11. | LED gaismeklis līdz 50W VIZULO Brother vai analogs | gb | 5 |  |
| 5.12. | LED gaismeklis līdz 80W VIZULO Brother vai analogs | gb | 5 |  |
| 5.13. | LED gaismeklis līdz 110W VIZULO Brother vai analogs | gb | 2 |  |
| 5.14. | LED gaismeklis līdz 60W ALT Lodestar 24V vai analogs | gb | 3 |  |
| 5.17. | Stabs parka P 5-6m cinkots | gb | 6 |  |
| 5.18. | Stabs ielas, konisks 6 m cinkots | gb | 6 |  |
| 5.19. | Stabs ielas, konisks 8m cinkots | gb | 6 |  |
| 5.20. | Pamats 6m, 8m, 10m augstiem stabiem | gb | 18 |  |
| 5.21. | Staba blīvgumija GB-RG 4-10m stabam | gb | 18 |  |
| 5.22. | L-veida cinkotā konsole ar skrūvēm H=1;1,5;2 L=1;1,5;2 | gb | 10 |  |
| 5.23. | 2xL-veida cinkotā konsole H=1;1,5;2 L=1;1,5;2 | gb | 3 |  |
| 5.24. | 3xL-veida cinkotā konsole H=1;1,5;2 L=1;1,5;2 | gb | 3 |  |
| 5.25. | Hibrīda kontrolieris (saule 200W + vējš 600W 24V) | gb. | 3 |  |
| 5.26. | Baterija hibrīda sistēmai (saules - vēja sistēmai) (200Ah) | gb. | 3 |  |
| **2.iepirkuma daļas kopējā piedāvājuma summa (bez PVN)** | | | |  |

4.pielikums

Iepirkuma „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana

Salacgrīvas novadā”, ident.Nr.SND 2017/1 nolikumam

### **LĪGUMS NR. 3-25.3/ \_\_\_\_\_**

Salacgrīvā, 2017.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Salacgrīvas novada dome,** nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000059796, juridiskā adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033, kuras vārdā, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Salacgrīvas novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs,** no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Izpildītāja nosaukums), reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dokumenta nosaukums), rīkojas tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Izpildītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds), turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, no otras puses, kopā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma „Ielu apgaismojuma elektrotīklu apkalpošana Salacgrīvas novadā” ident.Nr.SND 2017/1, turpmāk tekstā – Iepirkums, un **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

1. **Līguma priekšmets**
   1. **Pasūtītājs** uzdod, un **Izpildītājs** apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu, Līguma un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) nosacījumiem, **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk – Piedāvājums, un atbilstoši **Pasūtītāja** vajadzībām veikt ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatāciju un apkalpošanu Salacgrīvas novadā, turpmāk tekstā – Darbi.
   2. **Izpildītājs** Darbu veic, pamatojoties uz iepriekšēju **Pasūtītāja** rakstveidapieteikumu, turpmāk tekstā –Pieteikums. Katrā atsevišķā Pieteikumā **Pasūtītājs** norāda kārtējā reizē veicamo Darbu apjomu.
   3. **Pasūtītāja** pārstāvis izdara Pieteikumu, izmantojot šādus **Izpildītāja** sakaru līdzekļus: telefonu: \_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adresi: \_\_\_\_. Pieteikums ir uzskatāms par izdarītu e-pasta nosūtīšanas brīdī. Izdrukas par nosūtīto elektroniskā pasta sūtījumu atskaites par nosūtīto Pieteikumu, nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret **Izpildītāju** par Līgumā noteikto termiņa neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.
   4. **Izpildītājs** Darbus izpilda saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Darbi sevī ietver visus Līgumā, tā pielikumā noteiktos Darbus, t.sk., Darbu izpildes vadību un organizēšanu, Darbu izpildei nepieciešamos materiālus, materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma.
   5. Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi.
2. **Līguma termiņi**

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā, un Līgumā paredzētie darbi **Izpildītājam** jāveic no 2017.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_ līdz 201 .gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_ Līgumā noteiktajā kārtībā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu atbilstoši faktiski veiktajam Darbu apjomam pēc Darba izpildes saskaņā ar abpusēji apstiprinātu darbu pieņemšanas nodošanas aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu saskaņā ar tāmē (Līguma pielikums Nr. 1) noteikto vienību izcenojumiem.
   2. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.
   3. Maksu par veiktajiem darbiem Pasūtītājs samaksā bankas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
   4. **Izpildītājs** apliecina, ka Piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai un kvalitatīvai Darbu veikšanai.
2. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. Gadījumā, ja **Izpildītājs** nespēj Darbus veikt šajā Līgumā minētajā termiņā vai arī kavē savas vainas dēļ Darbu izpildi vairāk par 2 (divām) kalendārajām dienām, tad **Pasūtītājs** ir tiesīgs piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgajiem Darbiem vai arī šos Darbus nodot citiem uzņēmējiem.
   2. **Pasūtītājam** ir tiesības apturēt Darbus, ja **Izpildītājs** vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus **Izpildītājs** ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar **Pasūtītāju**, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. **Izpildītājam** nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.
3. **Izpildītāja tiesības un pienākumi**
   1. Pirms Darbu uzsākšanas objektā **Izpildītājam** ir jāiepazīstas ar attiecīgā objekta izvietojumu, ar objektā jau esošajām būvēm un konstrukcijām, to pašreizējo stāvokli, kā arī ar esošo inženiertīklu izvietojumu. Visi ar to saistītie iebildumi ir jādara zināmi rakstiskā veidā **Pasūtītājam** pirms Darbu uzsākšanas.
   2. **Izpildītājs** apņemas**:**
      1. nodrošināt Darbu izpildi, izņemot avārijas remontdarbus apgaismojuma līnijās, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc **Pasūtītāja** Paziņojuma par Darbu veikšanas nepieciešamību saņemšanas brīža;
      2. nodrošināt avārijas remontdarbu izpildi apgaismojuma līnijā Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos;
      3. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
      4. nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā, kad tiek veikti Darbi;
      5. nodrošināt Darbu veikšanas teritoriju ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, ja tādi rodas **Izpildītāja** darbības rezultātā, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu;
      6. nomainītajām ierīcēm un tehnikas detaļām garantijas un ekspluatācijas termiņus dot atbilstoši ražotāju dotajiem standartiem. **Izpildītājam** jāinformē **Pasūtītājs** par iekārtu vai nomaināmo detaļu garantijas un ekspluatācijas termiņiem;
      7. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt **Pasūtītājam** Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, atbilstoši Līgumam un tā pielikumam;
      8. veicot Darbus, izmantot speciāli šim nolūkam apmācītu un kvalificētu personālu, specializētus transporta un tehniskos līdzekļus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
      9. Darbu izpildē izmantot tikai to tehniku, materiālus, izstrādājumus un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;
      10. par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veikt visus darbus, kas saistīti ar Darbu sagatavošanu un ir nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei;
      11. patstāvīgi nodrošināt visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā arī saskaņot Darbus ar citām atbildīgām institūcijām;
      12. ievērot visus **Pasūtītāja** iebildumus un aizrādījumus Darbu izpildē, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
      13. pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums;
      14. veicot Darbus, ievērot Līgumu un tā pielikumus, darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
      15. pilnā apmērā materiāli atbildēt par nodarītajiem bojājumiem **Pasūtītāja** iekārtām, mehānismiem, materiāliem, kā arī interjeram Darba veikšanas vietā;
   3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, **Pasūtītājs** konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, **Izpildītājs** tos nekavējoties novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
   4. Ja pēc **Pasūtītāja** vai **Izpildītāja** iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Līdzēji rakstiski vienojas.
   5. Izpildītājs nav tiesīgs bez **Pasūtītāja** rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti.
4. **Darbu pieņemšana – nodošana**
   1. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs noformē un iesniedz **Pasūtītājam** izpildīto Darbu un apstiprināšanai Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā uzrāda veiktā Darbu apjomu un izmaksas.
   2. **Pasūtītājs** 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma 6.1. punktā minētā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.
   3. Gadījumā, ja **Izpildītāja** kopējo izpildīto Darbu kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikā spēkā esošiem standartiem, tad **Pasūtītājs** ir tiesīgs nepieņemt attiecīgos izpildītos Darbus kopumā, neparakstot izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, par ko **Pasūtītājs** sastāda un paraksta aktu, kur ir fiksēti konstatētie defekti un to novēršanas termiņi.
   4. Šajā Līgumā 6.3. punktā minēto defektu novēršanu **Pasūtītāja** norādītā termiņā **Izpildītājs** veic par saviem līdzekļiem.
5. **Riska pāreja**
   1. Izpildītājs uzņemas cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
   2. Izpildītājs uzņemas Darbu izpildes zonas, Darbu materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no **Izpildītāja** uz **Pasūtītāju** pēc darbu pieņemšanas.
6. **Garantijas**
   1. Garantijas laiks Darbā izmantotajiem materiāliemun **Izpildītāja** veiktajiem Darbiem ir 24mēneši no Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas dienas.
   2. **Izpildītājs**, garantijas termiņā saņemot **Pasūtītāja** rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību.
   3. Pirms defektu novēršanas Līdzēji sastāda defektu novēršanas aktu, norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Darbos. Gadījumā, ja **Izpildītājs** Līguma 8.2.punktā noteiktajā termiņā nenovērš trūkumus un defektus vai atsakās parakstīt **Pasūtītāja** sastādīto defektu novēršanas aktu, **Pasūtītājs** ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs **Izpildītājam**. Sastādīto defektu novēršanas aktu **Pasūtītājs** iesniedz **Izpildītājam** personiski vai arī nosūta pa pastu kā vienkāršu pasta sūtījumu uz šajā Līgumā norādīto **Izpildītāja** adresi.
   4. Gadījumā, ja **Izpildītājs** nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus Līguma 8.2.punktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 3 (trīs) dienas, **Pasūtītājs** ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. **Izpildītājs** šādā gadījumā atlīdzina **Pasūtītājam** visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no **Pasūtītāja.**
   5. **Izpildītāja** garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies **Pasūtītājam** vai trešajai personai, veicot darbības, kas pasliktina **Pasūtījuma** stāvokli.
7. **Līguma izbeigšana**
   1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
   2. **Pasūtītājs**, nosūtot **Izpildītājam** rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
      1. **Izpildītājs** neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu un ja **Izpildītāja** nokavējums ir sasniedzis vismaz 2 (divas) dienas;
      2. **Izpildītājs** neievēro likumīgus **Pasūtītāja** norādījumus, kas saistīti ar Līguma izpildi, vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus;
      3. ir uzsākta **Izpildītāja** likvidācija vai reorganizācija, vai arī **Izpildītājs** ir atzīts par maksātnespējīgu, apturēta tā saimnieciskā darbība.
   3. **Izpildītājs**, nosūtot **Pasūtītājam** rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai izbeigt Līgumu, ja **Pasūtītājs** Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un **Pasūtītāja** nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.
   4. Līguma 9.2., 9.3. punktā minētais paziņojums tiek iesniegts otrai pusei personiski vai nosūtīts pa pastu kā vienkāršu pasta sūtījumu uz šajā Līgumā norādīto **p**uses adresi.
   5. Uzskatāms, ka pa pastu nosūtītais paziņojums ir par paziņots otrai pusei astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.
   6. Izbeidzot Līgumu 8.sadaļā noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski kvalitatīvi izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Gadījumā, ja **Izpildītājs** atsakās parakstīt **Pasūtītāja** sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību, **Pasūtītājs** ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs **Izpildītājam**.
   7. Izdarot samaksu, **Pasūtītājs** ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.
8. **Pušu atbildība**
   1. Ja **Izpildītājs** savas vainas dēļ kavē šī Līguma 5.2.1. punktā minēto termiņu, **Pasūtītājam** ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par Līguma neizpildi, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsods neatbrīvo **Izpildītāju** no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
   2. Ja **Pasūtītājs** savas vainas dēļ kavē šī Līgumā minēto apmaksas termiņu, **Pasūtītājs** maksā **Izpildītājam** līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no maksājamās Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
   3. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc šī Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi nepārvaramas varas apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
9. **Vispārējie noteikumi**
   1. Līguma un tā pielikumu grozījumi un papildinājumi, kurus noformē vienošanās veidā, pēc Pušu parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties šī Līguma izpildes rezultātā, Līdzēji centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad attiecīgo strīdu, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Līdzēji atrisinās Latvijas Republikas tiesā, saskaņa ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   3. Šis Līgums ir saistošs attiecīgajiem Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējiem.
   4. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4(četrām) lapām un pielikumiem – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2 (divos) eksemplāros, kur katru Līguma lapu ir parakstījušas abi Līdzēji. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs atrodas pie **Izpildītāja**, bet otrs pie **Pasūtītāja**.
   5. **Pasūtītājs** par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes gaitā pilnvaro: *Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese*.
   6. **Izpildītājs** par savu pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes gaitā pilnvaro: *Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese*.
   7. Parakstot šo Līgumu, abi Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar šo Līgumu, un apņemas to pildīt un ievērot.
   8. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   9. Šī Līguma daļu nosaukumi ir izmantoti tikai šī Līguma labākai lasīšanai, bet nevis šī Līguma teksta tulkošanai vai interpretācijai.
10. **Līdzēju rekvizīti un paraksti**

# Pasūtītājs: Izpildītājs:

**Salacgrīvas novada dome**

Reģ. Nr. 90000059796

Smilšu iela 9, Salacgrīva, LV-4033

kods UNLALV2X

konts LV71 UNLA0013013130848

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

D. Straubergs