3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224

**Prasības valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā**

*(Pielikums grozīts ar MK*[*29.11.2016.*](https://likumi.lv/ta/id/287137-grozijums-ministru-kabineta-2010-gada-9-marta-noteikumos-nr-224-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-autocelu-ikdienas-uzturesana...)*noteikumiem Nr. 756)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prasības | Uzturēšanas klase |
| A | A1 | B | C | D |
| Pieļaujamie rādītāji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos | atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm | atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm | 4 cm | 10 cm | netiek normēts |
| 2. | Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laikapstākļos | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | netiek normēts |
| 3. | Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos | ledus risaslīdz 1 cm | ledus risaslīdz 2 cm | ledus risaslīdz 4 cm | ledus risaslīdz 5 cm | netiek normēts |
| 4. | Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega | 3 stundas | 4 stundas | 6 stundas | 18 stundas | netiek normēts |
| 5. | Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu | 3 stundas | 4 stundas | 6 stundas | netiek normēts | netiek normēts |
| 6. | Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves | – | – | 6 stundas | netiek normēts | netiek normēts |
| 7. | Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos | 6 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | netiek normēts |
| 8. | Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī | 12 cm | 12 cm | 16 cm | 20 cm | netiek normēts |
| 9. | Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos | 3 cm | 3 cm | 5 cm | 6 cm | netiek normēts |
| 10. | Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos | ledus risaslīdz 2 cm | ledus risaslīdz 3 cm | ledus risaslīdz 4 cm | ledus risaslīdz 6 cm | netiek normēts |
| 11. | Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz autoceļa klātnes šķautnes | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | netiek normēts |
| 12. | Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens | jā | jā | jā | jā | jā |
| 13. | Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 15 cm | 24 stundās | 24 stundās | 72 stundās | netiek normēts | netiek normēts |
| 14. | Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm | 24 stundās | 24 stundās | 24 stundās | netiek normēts | netiek normēts |
| 15. | Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra no sniega | jā | jā | jā | jā | jā |
| 16. | Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades sistēma jāuztur kārtībā | jā | jā | jā | jā | jā |
| 17. | Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega | 1 diennakts laikā | 1 diennakts laikā | netiek normēts | netiek normēts | prasību nav |
| 18. | Ceļu meteoroloģiskajām stacijām jābūt darba kārtībā | jā | jā | – | – | – |
| 19. | Autoceļu lietotāji jānodrošina ar informāciju par braukšanas apstākļiem | jā | jā | – | – | – |
| 20. | Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās | 6.00–22.00 | 6.00–20.00 | 6.00–18.00 | 6.00–18.00 | netiek normēts |

Autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina:

4.1. valsts autoceļiem – Satiksmes ministrija;

4.2. pašvaldību autoceļiem – attiecīgā pašvaldība.

*(Grozīts ar MK*[*11.03.2014.*](https://likumi.lv/ta/id/265021-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-9-marta-noteikumos-nr-224-noteikumi-par-valsts-un-pasvaldibu-autocelu-ikdienas-uzturesana...)*noteikumiem Nr.136)*